SPECIFIKACIJE

DRŽALO ZA ROKO PRI ARTROSKOPSKIH POSEGIH:

Držalo za roko pri artroskopskih posegih nadomešča kirurško asistenco, tako da varno drži pacientovo roko v katerem koli želenem položaju med artroskopsko operacijo ali operacijo odprte rame, ki se izvaja v posebnem položaju (beach chair position). Kompaktna in lahka naprava se enostavno pritrdi na katero koli operacijsko mizo in je pripravljena za takojšnjo uporabo. Dodatne električne ali zračne povezave niso potrebne. Pacientovo roko se lahko premakne v katero koli smer s preprostim pritiskom na ročaj. Ko ročaj sprostimo, se zaskoči v želeni položaj. Potrošni material naj vključuje sterilno prevleko za podporno roko in ergonomsko oblikovano penasto držalo za roko, ki omogoča hitro in enostavno pripravo pacienta, hkrati pa nežno ščiti operativno roko.

OPREMA:

- Pnevmatska podporna roka za pozicioniranje pacienta, ki naj ne zahteva priklopa na elektriko. Mora imeti robustno konstrukcijo, namenjeno za podporo roke pacientov z večjo telesno težo (do 250 kg). Mehanizem naj omogoča enakomerno in enostavno spreminjanje položaja roke pacienta v vseh smereh. Omogoča naj pritrditev na vse tipe operacijskih miz.

- naj ima adapter za pnevmatsko podporno roko

POTROŠNI MATERIAL:

- Pena za zaščito pacienta (omogoča varno namestitev in manevriranje roke med operacijo)

- Sterilna vrečka za prekrivanje/zaščito podporne roke

OCENA PORABE POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOVJE 7-IH LET:

42 kos zaščitna pena za roko

420 kos sterilna vrečka

Naročnik bo v primeru nepoznavanja ponujenega artikla zahteval testiranje.

V ponudbo obvezno vključite morebitno vzdrževanje za 7 letno obdobje.