Opis:

* Semi fleksibilni ureterorenoskop, 8/9.8Fr., kot gledanja 12°, dolžina 430mm, z delovnim kanalom 1x5Fr (ali 2x3Fr) in z atravmatskim distalnim delom. Ureterorenoskop naj bo avtoklaviren (parna sterilizacija 134°), priložena naj bo košarica za sterilizacijo ter svetlobni kabel za OLYMPUS izvor svetlobe.
* Uporabnik si pridružuje pravico do testiranja instrumentov.
* V ponudbi mora biti obvezno obračunano tudi 7 letno vzdrževanje (prvi servisni pregled je ob dobavi opreme in je vštet v ceno opreme. Nadaljnji pregledi si sledijo v letnih intervalih v vrednosti 1/7 revaloriziranega zneska vzdrževanja.

V času garancijske dobe (12 mesecev od primopredaje) bo izvajalec skrbel za brezhibno delovanje opreme brezplačno in odpravil napake na lastne stroške.in potrošni material)

* Garancijska doba 12 mesecev

**Tehnične specifikacije za semi-rigidni ureterorenoskop**

Tehnične zahteve:

* semi-rigidni ureterorenoskop
* okular pod kotom 45° (± 5%)
* vidni kot 5-12°
* delovna dolžina instrumenta 430 mm (± 3%)
* zunanji diameter na konici največ 8Fr, premer proksimalnega dela največ 10Fr
* delovni kanal kompatibilen za uporabo instrumentov debeline 5Fr ali 2×3Fr
* primeren za uporabo v kombinaciji z laserjem ali elektrohidravlično sondo
* možnost sterilizacije v avtoklavu

Komplet naj vsebuje:

* ureterorenoskop
* sterilizacijska kaseta za ureterorenoskop

Potrošni material:

* tesnila