**PODATKI O JAVNEM NAROČILU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Javno naročilo** | |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica**  **Ulica padlih borcev 13A**  **5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | **200-28/2025** |
| **Predmet javnega naročila** | **Šivalni material**  Sklop 1: Šivalni mat.-Resorbilen Pleten hitror., JR 1588-1  Sklop 2: Šivalni mat.-Neresorbilen Poliamid JR 1588-2  Sklop 3: Šivalni mat.-Resorbilen Pleten Triclosan JR 1588-3  Sklop 4: Šivalni mat.-Resorbilen Pleten JR 1588-4  Sklop 5: Šivalni mat.-Neresorb.Poliamid Plastika JR 1588-5  Sklop 6: Šivalni mat.-Neresorbilen Svila JR 1588-6  Sklop 7: Šivalni mat.-Ostalo JR 1588-7  Sklop 8: Šivalni mat.-Resorb.Monofilam.Triclosan JR 1588-8  Sklop 9: Šivalni mat.-Resorbilen Pleten Oftalmo JR 1588-9  Sklop 10: Šivalni mat.-Neresorbilen Poliester JR 1588-10  Sklop 11: Šivalni mat.-Neresorb.Polipropilen Plast JR 1588-11  Sklop 12: Šivalni mat.-Resorbilen Monofilament JR 1588-12  Sklop 13: Šivalni mat.-Resorbilen Monofilament JR 1588-13  Sklop 14: Šivalni mat.-Neresorbilen Polipropilen JR 1588-14  Sklop 15: Šivalni mat.-PDS JR 1588-15  Sklop 16: Šivalni mat.-Poliamid JR 1588-16  Sklop 17: Šivalni mat.-Resorb Mono JR 1588-17  Sklop 18: Šivalni mat.-Resorb Multu JR 1588-18 |

**Kriteriji za ocenjevanje ŠIVALNI MATERIAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PAKIRANJE in**  **PRIMARNI STERILNI ZAVITKI** (izpolnjuje inštrumentarka) | **USTREZA** | **NE USTREZA** |
| Pakiranje je v TRDNIH ŠKATLICAH / **ČVRSTI EMBALAŽI** |  |  |
| ŠKATLICE omogočajo **ENOSTAVNO** izvlačenje zavitkov |  |  |
| Na ZAVITKU JE **PREPOZNAVNO mesto odpiranja** |  |  |
| NA ZAVITKIH IN STERILNIH ZAVITKIH so **ilustracije IGEL v NARAVNI VELIKOSTI** |  |  |
| ZAVITKI omogočajo aseptično odpiranje – **NI ZATRGANJA ZAVITKA** |  |  |
| NOTRANJI ZAVITKI omogočajo **GLADKO izvlačenje NITI, brez ZATIKANJA, VIJUGANJA ali VOZLANJA niti pri hitrem izvleku** |  |  |
| **IGLA** V NOTRANJEM ZAVITKU **JE VIDNA** in DOSTOPNA |  |  |
| NIT ima pri izvlačenju **NAJMANJŠI MOŽNI SPOMIN** |  |  |
| IGLA je ob vpetju v šivalnik STABILNA |  |  |
| NOTRANJI ZAVITEK je vodoodporen |  |  |
| NA NOTRANJIH ZAVITKIH so **VSE** ilustracije za prepoznavanje **karakteristike IGEL** JASNO VIDNE (TIP, KRIVINA IN VELIKOST IGLE) |  |  |
| NA NOTRANJIH ZAVITKIH so **VSI** **podatki o** **karakteristikah NITI** JASNO VIDNI (debelina, dolžina, barva in število NITI) |  |  |
| NA NOTRANJIH ZAVITKIH so **VSI** podatki o **MATERIALU** JASNO VIDNI (proizvajalec, kataloška št., ime in vrsta materiala, vrsta sterilizacije in datum poteka sterilnosti) |  |  |
| V EMBALAŽI so priložena osnovna navodila za uporabo in podatki o sestavi in lastnostih materiala |  |  |
| OSTALO: |  |  |

**Artikel je po končanem testiranju: USTREZEN NEUSTREZEN**

Datum:

Glavna operacijska sestra:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Medicinska operacijska sestra:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KARAKTERISTIKE NITI** (izpolnjuje operater) | **USTREZA** | **NE USTREZA** |
| NIT ima pri izvlačenju **NAJMANJŠI MOŽNI SPOMIN** |  |  |
| NIT ob pravilni postavitvi **NE ZDRSNE z mesta namestitve** |  |  |
| NIT **GLADKO DRSI** / PREHAJA skozi tkivo – **BREZ TRENJA**  (enakomerno pletena, brez grudic, nagubanosti ali podobno) |  |  |
| NIT pri zategovanju **ne povzroča občutka rezanja** na prstih operaterja |  |  |
| NIT je **dobro vidna** v tkivu |  |  |
| Površina niti omogoča **ENOSTAVNO** ROKOVANJE & VOZLANJE |  |  |
| Prvi nameščen VOZEL JE **OBSTOJEN** |  |  |
| VOZLE je možno **enostavno nizati**  (s tem da ne spreminjamo običajne tehnike vozlanja) |  |  |
| **VOZEL** ne popušča – **se NE razveže** |  |  |
| OSTALO: |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KARAKTERISTIKE IGEL** (izpolnjuje operater) | **USTREZA** | **NE USTREZA** |
| IGLA je **ob vpetju** v šivalnik **STABILNA** |  |  |
| IGLA je **ob vsakem prehodu skozi tkivo STABILNA** |  |  |
| IGLA je **pri stiku z nitjo atravmatska** - zapolnjen/gladek spoj  \*spoj med iglo in nitjo ne dovoljuje mrtvega prostora |  |  |
| Nit se **NE SNAME** z IGLE nekontrolirano |  |  |
| IGLA je ustrezno **OSTRA**  \*se ne krha |  |  |
| IGLA je ustrezno **TRDNA**  \*se ne zlomi ob povprečni tenziji |  |  |
| IGLA je ustrezno **MOČNA**  \*se ne krivi ob povprečni tenziji |  |  |
| IGLA je ustrezno **ELASTIČNA**  \*pomeni, da se najprej zvije, preden poči/se zlomi |  |  |
| IGLA vzdržuje in **OBDRŽI JAKOST VBODA** skozi tkivo  \*vdrži ostrino tekom celotne porabe njene dolžine niti; npr.75cm |  |  |
| OSTALO: |  |  |

**Artikel je po končanem testiranju: USTREZEN NEUSTREZEN**

Datum:

Operater:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_