**PREDRAČUN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Javno naročilo** | |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica**  **Ulica padlih borcev 13A**  **5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | **270-1/2025** |
| **Predmet javnega naročila** | **Harmonični skalpel - ponovitev** |

Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v razpisni dokumentaciji, poda ponudbeno ceno (na dve dicimalni mesti) kot sledi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1) Oprema\*** | EM | Cena za EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Razpisana količina | Cena za razpisano količino v EUR brez DDV | Cena za razpisano količino v EUR z DDV |
| Harmonični skalpel | kos |  |  | 1 |  |  |
| **SKUPAJ\*** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2) Vzdrževanje\*** | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR brez DDV (Način izračuna: Cena na EM v EUR brez DDV \* 7) | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR z DDV |
| Vzdrževanje\* | leto |  |  |  |  |
| Del.ura | h |  |  |  |  |
| Kilometrina | km |  |  |  |  |
| Enkratni prihod na lokacijo naročnika | prihod |  |  |  |  |

Proizvajalec predpisuje Servisni Pregled po navodilih proizvajalca, ki se izvaja           -krat letno (IZPOLNI PONUDNIK).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3)**Potrošni material\*** | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzija medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja – število kosov v pakiranju | Stopnja DDV | Okvirna količina za obdobje do 18.10.2025 | Cena za obdobje do 18.10.2025 v EUR brez DDV | Cena za obdobje do 18.10.2025 v EUR z DDV |
| 3.1. Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 23 cm, trije aktivacijski gumbi, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, kompatibilne s ponujenim generatorjem, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo, za enkratno uporabo  Ponudnik lahko ponudi enakovredne artikle, z dovoljenim odstopanjem  +/- 1 cm v dolžini inštrumenta. | kos |  |  |  |  |  |  |  |  | **12** |  |  |
| 3.2. Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 36 cm, trije aktivacijski gumbi, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, kompatibilne s ponujenim, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo, za enkratno uporabo  Ponudnik lahko ponudi enakovredne artikle, z dovoljenim odstopanjem +/- 1 cm v dolžini inštrumenta. | kos |  |  |  |  |  |  |  |  | **30** |  |  |
| 3.3. Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 20 cm, dva aktivacijska gumba, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, ročnik integriran v inštrument, kompatibilen s ponujenim generatorjem, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo ter izboljšano regulacijo temperature, za enkratno uporabo | kos |  |  |  |  |  |  |  |  | **6** |  |  |
| 3.4. Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 36 cm, dva aktivacijska gumba, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, ročnik integriran v inštrument, kompatibilen s ponujenim generatorjem, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo ter izboljšano regulacijo temperature, za enkratno uporabo | kos |  |  |  |  |  |  |  |  | **6** |  |  |
| 3.5. Endoskopska ultrazvočna disekcijska kljukica, za enega pacienta, premer 5 mm, dolžina 32 cm, sterilna, kompatibilna s ponujenim ročnikom in generatorjem. | kos |  |  |  |  |  |  |  |  | **42** |  |  |
| 3.6. Ročnik s povezovalnim kablom za generator, za večkratno uporabo **(za vsaj 95 uporab).**  Ponudnik lahko ponudi ročnik s povezovalnim kablom za generator ter lasten generator, enakovredno razpisanim artiklom | kos |  |  |  |  |  |  |  |  | **3** |  |  |
| 3.7. Adapter za ročno aktivacijo 5mm instrumentov, za enkratno uporabo. | kos |  |  |  |  |  |  |  |  | **3** |  |  |

\*Končna cena mora vsebovati vse stroške (stroške dobave in montaže ter zagona »v živo«, prevozne stroške, stroške usposabljanja in šolanja, servisiranja, popolno vzdrževanje v garancijski dobi in pogarancijsko redno preventivno vzdrževanje za čas pričakovane življenjske dobe, DDV), popuste, rabate in ostale stroške. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. **V ceno opreme morajo biti zajete vse zahtevane komponente iz obrazca Specifikacje.**

**Ponudnik, ki bo v katerikoli stolpec vnesel vrednost 0, bo postavko v stolpcu zagotavljal brezplačno.**

**Ponudnik mora v preglednico pod točko 3 (Potrošni material) obvezno izpolniti vse stolpce.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V/na      , dne | | |
|  |  |  |
| **Zastopnik/prokurist (ime in priimek)** | **Podpis** | **Žig** |
|  |  |  |