**273-56-2023 - Specifikacije za električno profesionalno črpalko za izčrpavanje materinega mleka (2 kos)**

\*2 kos električna črpalka s stojalom za 2 steklenički

\*namenjena uporabi v porodnišnici, visokozmogljiva

\*primerna za dolgotrajno uporabo

\*za več uporabnic, za pogosto uporabo

\*več stopenj moči izčrpavanja, nastavljivo z gumbom

\* dva programa črpanja mleka. Prvi program stimulira, črpa in ima premore. Drugi program črpa na tak način, da laktacijo vzdržuje. Črpalka sproži, gradi in vzdržuje laktacijo.

\*izčrpavanje mleka se lahko izvaja iz ene dojke ali iz obeh hkrati

\* vakuum pri izčrpavanju vsaj do 250mmHg

\*enostavna za čiščenje

\* Tiha

\*teža črpalke do 3 kg

\*3 leta garancije

\*navodila v slovenskem jeziku

**Cena rednega letnega servisa za obdobje 7 let.**

Cena interventne delovne ure in potnih stroškov v primeru okvare aparata.

Odzivni čas in čas za odpravo napake.

Strošek najema nadomestnega aparata za čas popravila.

**Potrošni material:**

\*7 X 10 kpl - Set za prsno črpalko kompatibilen s črpalko( steklenička 150ml z reliefno skalco, nastavek za dojko ovalne oblike, cevka, koleno z membrano, pokrov za stekleničko, kapica,..).

Set za večkratno uporabo, se lahko sterilizira, autoklavira, je BPA free, enostaven za čiščenje in uporabo.

\*7x 25 kos - Steklenička 150ml z reliefno skalco, BPA free, za večkratno uporabo brez pokrova (namenjena za zbiranje mleka, shranjevanje v hladilniku in zamrzovalniku, odtajanje in za hranjenje otroka. Primerne za bolnišnično čiščenje in steriliziranje).

Potrošni material se bo naročal sukcesivno, naročnik se ne obvezuje, da bo povpraševane količine dejansko naročil.